Gronet miniITX-136

Материнская плата

Изображение выглядит как электроника, цепь

Автоматически созданное описание

**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Название модели | Gronet miniITX-136 |
| Процессор | Поддержка процессора LGA1151 6th/7th/8th/9th Gen Core i3/i5/i7/Celeron/Pentium |
| Чипсет | Intel®B365 |
| ОЗУ | 2 \*DDR4 DIMM, 2133/1866/2400 МГц, до 32 Гб |
| Дисплей | Intel®HD графика, поддержка DirectX12, OpenGL4.5, 4K дисплей |
| Ethernet | 2 \* WGI211AT гигабитный чип Ethernet, поддержка функции Wake on LAN / PXE |
| Накопитель | 2 \* SATA3.0, скорость передачи до 6 Гбит/с |
| Аудио | ALC662 6-канальный , поддержка микрофона/линейный выход |
| Слот расширения | 1 \* Разъем PCIE3.0 X16 1 \* слот MSATA, поддержка SSD |
| Порты | 1 \* PS/2 1 \* DB15  1 \* HDMI 2 \* DB9 RS-232 2 \* USB2.0 4 \* USB3.0 2 \* RJ-45 1GB LAN 4 \* USB2.0, 2 \* 5pin 4 \* RS232, 2 \* 20pin (COM3 Поддержка RS485/422) 1 \* 24pin ATX разъем питания,  1 \* 4pin ATX разъем питания |
| BIOS | 64 Мб флэш-памяти |
| Функция Watchdog | присутствует |
| Тип питания | ATX 24pin и 4Pin источник питания |
| Рабочая температура | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Рабочая влажность | 5%-95% |
| Размеры | 170 мм x 170 мм |