Gronet miniITX-91B

Материнская плата



**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Название модели | Gronet miniITX-91B |
| Процессор | Intel® Celeron J1900/2.00 GHz quad core processor, TDP 10W |
| Чипсет | Intel® Bay trail SOC |
| ОЗУ | 1\*SODDR3L RAM слот, поддержка одноканальной 1600/1333MHz DDR3L/1.35V памяти , до 8GB |
| Дисплей | Intel®HD графика1\* VGA,1\*HDMI,1\* LVDS |
| Ethernet | 2\* Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet interfaces,support Wake on LAN/PXE function |
| Накопитель | 1 \* SATA 2.0 (SATA2 и встроенный 2,5-дюймовый жесткий диск, SATA 5 опционально)1 \* 2,5-дюймовый порт жесткого диска SATA, можно установить жесткий диск напрямую1 \* Слот для SSD-накопителя MSATA, скорость передачи до 3 Гбит /с |
| Аудио | ALC662 6-канальный , поддержка микрофона/линейный выход |
| Слот расширения | 1\* Mini-PCIE слот ,поддержка WIFI/4G module |
| Порты | 1\* HDMI1\* VGA1\* USB 2.01\* USB3.02\* RJ-45 Gigabit LAN, (LAN2 и USB1 опционально)1\* Line out(Green)1\* MIC (red)1\* 12V DC power input interface |
| BIOS | 64 Мб флэш-памяти |
| Функция Watchdog | присутствует |
| Тип питания | DC 12V |
| Рабочая температура | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Рабочая влажность | 5%-95% |
| Размеры | 170 мм x 170 мм |